운행전 전차선로 시공품질검사 기술인력 접수안내

□ 주요내용

철도안전법 제25조(철도시설의 안전기준), 철도시설안전기준에 관한규칙 제37조(유지관리의 시행) 및 철도시설안전세부기준 제40조(전문단체에 의뢰할 수 있는 점검)의 규정에 의거 (사)한국전기철도기술협력회에서 시행하는 운행전 전차선로 시공품질검사와 전차선로 안전진단 업무를 수행할 수 있는 예비기술자를 등록 선별하여 검사업무를 수행하기 위함.

□ 검사업무

전차선로 시공 완료 후 종합시험운행 전에 시행하는 검사로서 신설 또는 개량구간 설비의 품질과 안정성을 검사하고 전기차의 진입가능여부를 판단하는 검사임

항 목	주요 검사항목
1. 급전선(케이블) 검사	내압, 접속재 및 외관검사
2. 보호선(케이블) 검사	내압, 접속재 및 외관검사
3. 급전선(나전선) 검사	내압, 지지점 현수, 나전선 처짐(이도)
4. 보호선(나전선) 검사	접속재, 전선외관
5. 가공전차선로(800m미만) 검사	드롭바 및 행거, 곡선당김장치, 장력장치, 인류장치, 건널선장치, 에어죠인트, 균압장치, 흐름방지장치, 기타설비
6. 가공전차선로(800m~1600m 미만) 검사
7. 철주검사(강관, H형강주, 조립형)	수직수평, 기초볼트 조임, 외관/도금상태. 조립상태
8. 고정비임(전주대용물포함) 검사 - 비임 2선용~10선용	수평 및 치켜올림양, 볼트조임상태, 외관/도금
9. 비임하스팬선 검사	스프링밸런서, 연결금구, 부식 및 손상여부
10. 피뢰기 검사	외부 균열, 이완, 오손 여부, 절연 및 접지측정
11. 단로기 검사	접속부 검사. 절연저항, 애자오손
12. 절연구분장치 검사	부착상태, 볼트체결, 리드부/접속부 검사
13. 접지장치 검사	접지선 및 상태, 접지저항, 시험단자 및 접속부
14. 접지장치 검사(공용접지)
15. 강체 전차선로 검사	강체 및 전차선, 흐름방지, 신축장치, 기타설비

□ 주요검사항목

□ 신청자격 및 선발요건

- 전철전공 또는 철도안전전문기술자

- (사)한국전기철도기술협력회 교육이수자

- 전기철도설비 설계, 감리, 시공분야 참여경력자

□ 접수기간

- 2008년 12월부터 ~ 충원시 까지

□ 구비서류 및 접수방법

- 신청서 1부 (소정양식)

- 신청서 양식을 인터넷 홈페이지 (www.kreta.kr - 공지사항에서 다운로드 후 팩스로 접수) fax. 02-3780-5863

- 경력사항등이 불분명한 경우 추가 면접을 실시할 수 있습니다.

- 선발된 인원은 주민등록등본, 통장사본등 추가 서류를 접수해야 합니다.

□ 기타사항

- 예비기술인력에 등록된 인원은 검사일정이 확정시 개별통보하여 참여여부를 협력회에서 확인합니다.

- 검사기간중 숙식 은 협력회에서 제공합니다.

- 검사전, 후의 교통비는 본인 부담을 원칙으로 하며 교통비를 지급할 경우 통상여비 기준을 적용합니다.

- 날씨변화 및 선로차단 운영으로 검사를 실시하지 못한 경우의 임금지급은 따로 정한 계약서에 의합니다.

- 검사기간내 협력회에서 승인하지 않은 차량의 유지비는 지급하지 않습니다.

- 검사인원은 검사에 필요한 개인공구를 지참하여야 합니다.

- 안전조끼 및 안전모는 지급합니다.

- 문의전화 : 02-796-9571 (김기섭 부장, 채수천 부장)